#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersMon]3[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [Datum]03.01.2018[end]
  [Uhrzeit]15:41[end]
  [ProgName]ORCA AVA 22.0 - Starter Edition 22.00.01[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
  [ProgSystem]/ GAEB Toolbox V3.2 G90 R20140604[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]S2-VP...[end]
  [Bez]Haus A+B VHF Salzdahlumer Straße, Braunschweig[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
   [Art]5[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]00[end]
    [Bez]S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Straße, Braunschweig[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Titel[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Bereich[end]
     [Laenge]2[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]4[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Index[end]
     [Laenge]1[end]
    #end[LVGlied]
    [AnzEPAnteile]4[end]
    [BezEPAnteil1]Lohn[end]
    [BezEPAnteil2]Material[end]
    [BezEPAnteil3]Gerät[end]
    [BezEPAnteil4]Sonstiges[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[Hinweis]
    #begin[Beschreibung]
     [Kurztext]Art und Umfang der Leistung[end]
     [Langtext]Der im Leistungsverzeichnis beschriebene Umfang der Leistung
     beeinhaltet die Fassadenausbildung und -verkleidung des
     Baukörpers Haus A+B in der Salzdahlumer Straße in
     Braunschweig mit einer Vorhang-Fassade mit
     Faserzement-Platten.
     
     Es handelt sich um eine Masse von:
     
      gesamte VHF-Fassadenfläche: 5.860 m²
     
      Titel 1: Südfassade:  1.130 m²
      Titel 2: Ostfassade:     990 m²
      Titel 3: Innenhof C:  2.050 m²
      Titel 4: Nordfassade:     820 m²
      Titel 5: Westfassade:     870 m²
     
     Der Baukörper weist eine Abmessung von:
     60 x 45,5 x 25 m (l x b x h) auf mit einer Geschössigkeit von VII
     und den Verbindungsgängen auf der Nord- und Westfassade
     zum Bestand.
     
     Die kompletten Fassadenseiten ohne das Staffelgeschoss
     werden mit Faserzement-Platten verkleidet.
     
     Die Baumaßnahme soll abschnittsweise in folgender
     Reihenfolge ausgeführt werden:
     
     Südfassade
     Ostfassade
     Innenhof C
     Nordfassade
     Westfassade
     
     Die Fassadengerüste werden vom AG gestellt und sind bereits
     vorhanden.
     Es sind zwei Bauaufzüge für den Materialtransport vorhanden
     und können mirtbenutzt werden.
     [end]
    #end[Beschreibung]
   #end[Hinweis]
   #begin[Hinweis]
    #begin[Beschreibung]
     [Kurztext]ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen VHF[end]
     [Langtext]Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende
     Bearbeitungsgeräte zu verwenden.
     
     Die Schnittkanten der Faserzement Fassadentafeln sind mit
     Kantenimprägnierung zu versiegeln. Bei lasierten Tafeln sind
     zusätzlich die Hinterschnittbohrungen zu imprägnieren.
     
     Sichtbare Teile aus Aluminium müssen für den Einsatz an
     Fassaden beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich
     ungleichmäßig verfärben bzw. störende Verunreinigungen am
     Bekleidungsmaterial verursachen.
     
     Das Material ist bis zur Verwendung gegen Witterungseinflüsse
     zu schützen.
     
     Vor dem Abbau der Rüstung sind arbeitsbedingte
     Verschmutzungen von den bekleideten Flächen zu entfernen,
     ggf. abzuwaschen.
     
     Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion
     einschließlich der Verankerung am Untergrund sind Richtwerte;
     die Standsicherheit der Außenwandbekleidung muss
     nachgewiesen werden.
     
     Berechnungen der Windlasten aus dem Hubschrauberverkehr
     sind vom AN zu erbringen.[end]
    #end[Beschreibung]
   #end[Hinweis]
   #begin[Hinweis]
    #begin[Beschreibung]
     [Kurztext]Hinweise und Kalkulationsgrundlage/ Nebenleistungen des AN[end]
     [Langtext]Hinweise zur Kalkulation sind Nebenleistungen, die nicht
     gesondert vergütet werden.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Materialtransport
     
     Die ausführenden Flächen befinden sich an allen Ansichten
     sowie in einem Innenhof.
     
     Das Transportieren der Materialien in dem Innenhof, durch das
     Gebäude, sowie das Transportieren der Materialien auf die
     Gerüste ist in den Positionen einzukalkulieren.
     
     Die Laufwege in den Innenhof sind zu berücksichtigen und
     einzukalkulieren-
     
     An den Fassadenseiten Ost und Süd wird bauseits ein
     Bauaufzug für Materialtransport zur Verfügung gestellt.
     
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Materiallieferung
     
     Das Anliefern und Abtransportieren von Materialien, Maschinen
     und Großgeräte etc. ist vorab mit der Bauleitung abzustimmen.
     
     Alle Termine müssen von der Bauleitung vorab freigegeben
     werden.
     
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Gerüstanker
     
     Das Anarbeiten des VHF-Systems an die Dauer-Gerüstanker ist
     in den Positionen einzukalkulieren, und wird nicht gesondert
     vergütet.
     Für den Umbau muss ein Verwendbarkeitsnachweis vorgelegt
     werden.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Notwendige Gerüstarbeiten
     
     Notwendige Gerüstarbeiten, die über das vorhandene Gerüst
     hinaus gehen, sind mit dem Auftraggeber unter Mitwirkung der
     Berufsgenossenschaft abzustimmen.
     
     Die Benutzung bauseits vorhandener Gerüste und
     Einrichtungen ist vom Auftragnehmer mit der Bauleitung bzw.
     den jeweiligen Unternehmen zu vereinbaren.
     
     Die Benutzung vorhandener Gerüste und Einrichtungen hat der
     Auftragnehmer diese eigenverantwortlich zu überprüfen.
     
     Für sämtlichen Schutz- u. Sicherheitsmaßnahmen nach den
     Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
     Bestimmungen hat der Auftragnehmer im Umfang der VOB/C
     zu sorgen.
     
     Sämtliche zur Erfüllung der Leistung erforderlichen Werkzeuge,
     Hebezeuge, Leitern und KLeingerüste, Geräte und
     Sicherheitsmaßnahmen sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die
     Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
     
     Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises einschl. der
     Statik für Tafel- und Befestigungsmittel sowie der Herstellung
     der erforderlichen Raster-, Montage- und Dübelsetzpläne sowie
     Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der o. g.
     Einzelpositionen und die Ermitllung der zulässigen
     Dübelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
     Verwendbarkeitsnachweise.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Toleranzen, Baumaße
     
     Es gelten die Bautoleranzen nach DIN 18201, 18202 Tab. 3
     Zeile 7 (erhöhte Toleranzen) und 18203.
     Die für die Durchführung der eignenen Leistungen
     erforderlichen Messungen und Bauabschnürungen sind
     rechtzeitig vom AN zu erbringen.
     Die Konstruktion ist so auszubilden, dass die Toleranzen in den
     DIN-Normen des Rohbaus, im Anschlussbereich der
     Metallbaukonstruktion aufgenommen werden können.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Entsorgung
     
     Die Entsorgung erfolgt fach- und sachgerecht nach
     Entsorgungskonzept der Entsorgungsrichtlinie, insbesondere
     nach der "Regelung zur Baustellenentsorgung im SKBS".
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Verarbeitung der Faserzementtafeln
     
     Verarbeitungshinweise, Mund-, Augenschutz etc., der
     Faserzementplatten und die Vorgaben/ Empfehlungen/
     Unfallverhütungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Bemusterung
     
     Die endgültige Farbauswahl der Fassadenplatten findet nach
     Bemusterung und Freigabe durch den AG und dem Architekten
     statt.
     
     Die Auswahl der Farben erfolgt nach dem
     Standardfarbenkatalog des Herstellers oder nach den RAL
     Farben.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Zweifarbigkeit
     
     Die Fassade soll zweifarbig ausgeführt werden entsprechend
     der Bemusterung und Freigabe der Farben aus dem
     Standardfarbenkatalog des Herstellers der
     Faserzementfassadenplatten.
     ___________________________________________________
     
     Hinweis Ausrichtung und Befestigung der Fassadenplatten
     
     Die Ausrichtung der Fassadenplatten erfolgt vertikal zum
     Baukörper. Dabei soll die Symmetrie eingehalten werden, sowie
     die flucht- und lotrechte Befestigung der Fassadentafeln mit der
     Einhaltung einer Fugenbreite von 8 mm.[end]
    #end[Beschreibung]
   #end[Hinweis]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]01[end]
    [Bez]Vorbereitende Arbeiten[end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Kurztext]Kalkulationsgrundlage vorbereitende Arbeiten[end]
      [Langtext]Flächen für die Baustelleneinrichtung sind im Baufeld
      vorhanden ( Schotterflächen )
      
      Das Baufeld ist bauseitig mit einem Bauzaun umschlossen.
      
      Bauseits ist ein 'Standgerüst als Fassadengerüst in der
      Lastklasse 3 und der Breitenklasse W06 vorhanden.
      
      Im Bereich der Deckenflächen ist bauseitig ein Standgerüst
      als Raumgerüst in der Lastklasse 4 vorhanden.
      
      Bauseits sind 2 Bauaufzüge/Transportbühnen mit einer
      max. Tragkraft von 2000,00 kg und einer Bühne in den
      Abmessungen: b/t/h = 3,30m x 1,45m x 1,10/1,80m
      vorhanden.
      
      Im Außenbereich der Baustelle sind bauseits
      2 Bauwasseranschlüsse vorhanden.
      
      Im Rohbau sind auf jeder Geschossebene mehrere
      Baustromverteiler bauseits vorhanden.
      [end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0101[end]
     [Bez]Baustelleneinrichtung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   1[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Baustelle einrichten und räumen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 te, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en Erf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 teeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der daf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r notwendigen Arbeiten. Baub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ros, Unterk\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nfte, Werkst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren, aufbauen und einrichten.\par\par Kosten f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 te, Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden Teilleistung verg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tet.\par\par Baustelle von allen Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ten, Anlagen, Einrichtungen und dergleichen r\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 umen. Benutzte Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen und Wege ent- sprechend dem urspr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nglichen Zustand ordnungsgem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 herrichten. Verunreinigungen beseitigen.\par\par Die Fassadenger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste werden vom AG gestellt und sind bereits vorhanden.\par Bauseits sind Bauaufz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ge f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Materialtransport vorhanden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   2[end]
      [Menge]22,000[end]
      [ME]Wo[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Baustelleneinrichtung vorhalten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen\par und Errichtungen einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Mieten, Pacht, Ge-\par b\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und dergleichen.\par Verg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tet werden die Tage, an denen auf der Baustelle\par gearbeitet wird.\par Bauzeitenverl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngerungen um je 1 Monat werden nur\par verg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten ist.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0101   3[end]
      [Menge]1,000[end]
      [ME]psch[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Nachweis statischer Verdübelung für Wände und Decken (erhöhte Windbelastung)[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Nachweis statischer Verd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 belung f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde und Decken, liefern inkl. D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 belplan, f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r alle im Leistungsverzeichnis ausgeschriebener Verd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 belung der Mineralwoll-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten.\par\par Berechnung gem. Windlasten, DIN 1055-4\par sowie unter Ber\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 cksichtigung der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hen und Breiten.\par\par Der Nachweis ist f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r alle Bauabschnitte und Fassaden zu f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren.\par\par In der Berechnung der D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 belbelastung ist zu ber\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 cksichtigen, dass eine erh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hte Windbelastung durch Hubschrauberflug ensteht.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par Die Verd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 belung hat nach DIN 18516-1 zu erfolgen.\par\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]02[end]
    [Bez]Südfassade ~ 1.130 qm[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0201[end]
     [Bez]Untergrundvorbehandlung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   1[end]
      [Menge]1130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundprüfung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Untergrund pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine ausreichende Tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Einsatz von D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln aufweist. Die dauerhafte Vertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel ist zu pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen. Mit dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen Unebenheiten bis\par maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   2[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbehandlung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden und losen Bestandteilen. Ausbl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hungen, M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgrate und Sinterschichten mechanisch entfernen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0201   3[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Oberflächenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen\par\par Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.\par Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen entstauben. Anfallendes Material ist vollst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig zu sammeln und gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.\par\par Hohlstellen erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgruppe CS II nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0202[end]
     [Bez]Unterkonstruktion[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   1[end]
      [Menge]1130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/ pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Metall Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar eingeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete Fassadenbekleidung mit gro\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 formatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu montieren.\line Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higen Untergrund befestigt werden sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der justierbaren Alu-Agraffen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par Es sind ausschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu verwenden.\par\par Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom Auftraggeber in der Anlage beigef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gter Fugenplan (Ansichten) aufzunehmen.\par\par Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraub-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombinationen oder Ankern.\par\par Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick\par\par Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 280 mm\par\par Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 540 mm.\par\par Angebotenes Fabrikat Schraube-/ D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombination:\line Systemhersteller\par\par Die Rohbautoleranzen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen schwarz beschichteten Sichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.\par\par Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen Primers notwendig.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze, Leibungen u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 .) unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he, sonst wie vor beschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   3[end]
      [Menge]80,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Beachtung der statischen Erfordernisse \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den vorhandenen Fenstern f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 02.02.1.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mehrpreis für Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mehrpreis f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   5[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion für Deckenuntersichtbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Aluminium Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar befestigte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete, horizontale Deckenuntersichtsbekleidung mit ca. 270 mm Abstand von Rohdecke bis Unterkonstruktion zu liefern und zu montieren.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm, einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich der Wandanschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sse.\par\par Unterkonstruktion an Decke befestigen wie Pos. 02.02.01.\par Parallel zur Deckenebene ausf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren, dauerhaft gegen Lageverschiebung sichern und zw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngungsfrei montieren\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   6[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen Trennelementen 10 mm dick\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab 0,08 W/mK, \par Druckfestigkeit:\tab\tab 8,90 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 Schlagz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab\tab 15 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 B1 nach DIN 4102\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   7[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.\line Liefern und montieren, gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den statischen Erfordernissen/ Detail.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   8[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig,\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine ausreichenden Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von mind. 50 cm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 /m\par nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202   9[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkantenschutz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  10[end]
      [Menge]190,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Außenecken aus Alu-Kantenprofilen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par an s\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mtlichen Fassadenau\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en- und Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.\par\par Materialst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rke max. 2 mm\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  11[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  12[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Oberer Fassadenabschluss mit Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.\par Auf einen ausreichenden Entl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von\par mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  13[end]
      [Menge]210,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Horizontale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger horizontaler\par Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  14[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger vertikaler\par Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  15[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Gerüstanker[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Dauerger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stanker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r schnelles und sicheres Verankern der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste mit Systemstatiken.\par\par Abmessungen:\tab 260 mm Gesamtl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nge\par Durchmesser:\tab 150 mm Auflagefl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che an der Wand,\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li1701\ri6237\lin1701\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 40 mm an der Einschraub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 Material:\tab\tab Polyamid 6\par\par Gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  16[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anarbeitung von Anker für Beleuchtungsanlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Anarbeiten von Anker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Beleuchtungsanlagen und Notbeleuchtung \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber Fluchtt\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren mit entprechender Unterkonstruktion mit den Abmessungen\par von 6/6 cm.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  17[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)\par\par Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von Anschlusspunkten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  18[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Revisionsklappe[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 F\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Messstellen sind Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen in der Fassade vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung zu OKG 40 cm, Gr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e mindestens 50 x 50. cm\par\par Die Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen mit Deckel, verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bar mit verdeckten B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und verdeckt angeordneten Schnappverschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen, sind mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.\par\par Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem Plattenmaterial der Fassade herzustellen.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0202  19[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Anschlussfuge[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht herstellen.\par\par Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ude (Innenwinkel) wie folgt herstellen:\par\par Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand einbauen.\par\par Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.\par Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.\par Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.\par\par Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.\par\par Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0203[end]
     [Bez]Fassaden-Wärmedämmung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   1[end]
      [Menge]1130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach\par DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 140 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung für Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassade-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung wie vor, jedoch f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 , wie St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Leibungen, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze etc. bis 50 cm Breite.\par\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 140 mm\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   3[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung an Deckenuntersichten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassaden-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung 1-lagig an Deckenuntersichten:\par Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach DIN EN\par 13162, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Befestigungsuntergrund waagerechte/ geneigte Deckenuntersichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen aus Stahlbeton.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sichern. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 80 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   4[end]
      [Menge]80,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmstreifen am Fenstersturz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende Aussparrungen der Stahlbetonwand \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber dem Fenster anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\line D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 80 mm\line Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0203   5[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmung Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Lieferung und Einbau von W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung aus geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den vertikalen Wandhaltern auf au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enliegenden Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen.\par\par Materialeigenschaften:\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung nach DIN 13162-1,\par Baustoffklasse: A1\par wasserabweisend und verrottungsfest\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeitsgruppe: WLG 035\par Anwendungstyp PW, Perimeter\par Befestigung verkleben gegeben falls zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstofftafeln befestigen.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzubauen und sauber an alle Einbauteile anzupassen.\par\par H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he bis 20 cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber OK Gel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde bzw. wasserf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrender Schicht.\par\par Dicke: 80 mm\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0204[end]
     [Bez]Fassadenbekleidung Faserzementplatten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   1[end]
      [Menge]1130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit lasierter Oberfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit systemzugelassenen Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e 3.100 mm x 1.250 mm.\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des Tafelherstellers.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Luko-Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Agraffen. Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig.\par\par Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.\par Auf eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten (DIN 18516-1)\par\par Leibungen und St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze werden gesondert abgerechnet.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   2[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zusätzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Faserzement-Fassadentafeln werden zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich werkseitig, nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen, der nicht brennbar ist.\par Ein entsprechendes Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fzeugnis ist vorzuweisen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   3[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Deckenuntersichten mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Deckenuntersichten bekleiden auf vorh. Metall-Unterkonstruktion, mit Fassadentafeln 12 mm, mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 3.100 mm x 1.250 mm\par Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des ausgew\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hlten Systemherstelleres.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln.\par\par Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrung.\par\par Liefern der Befestigungsmittel einschl. Zubeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r nach Schneid- und Bohrpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen des Auftragnehmers.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Plattentragprofilen.\par\par Befestigung der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig. Offene Fugen d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen den Wert von 12 mm nicht \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 berschreiten.\par Aus eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten\par (DIN 18516-1).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   4[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kleinflächen bis zu 2 m² bekleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 . unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he), sonst wie vorbeschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   5[end]
      [Menge]760,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fenster- und T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite\par ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.\par Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster, T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren) sind zu beachten.\par Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   6[end]
      [Menge]230,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fensterstürze mit Profil verkleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Fensterst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze sind mit einem Profil zu verkleiden.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   7[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Türstürze aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze aus Tafelstreifen, \par Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an Alu-Unterkonstruktion.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Die Leibungstafeln werden in ein am T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rrahmen zu befestigendes Agraffensystem iom Farbton der T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   8[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausschnitte in Fassadentafeln f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Notentw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sserungsausl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ufe, kreisrunde Ausschnittgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e \par Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen den Fassadenpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen entsprechen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204   9[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung der Wandsockelflächen mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln.\par Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen (mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0204  10[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und nach Angaben der Bauleitung einzulagern.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]03[end]
    [Bez]Ostfassade ~ 990 qm[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0301[end]
     [Bez]Untergrundvorbehandlung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0301   1[end]
      [Menge]990,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundprüfung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Untergrund pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine ausreichende Tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Einsatz von D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln aufweist. Die dauerhafte Vertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel ist zu pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen. Mit dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen Unebenheiten bis maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0301   2[end]
      [Menge]210,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbehandlung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden und losen Bestandteilen. Ausbl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hungen, M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgrate und Sinterschichten mechanisch entfernen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0301   3[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Oberflächenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen\par\par Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.\par Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen entstauben. Anfallendes Material ist vollst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig zu sammeln und gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.\par\par Hohlstellen erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgruppe CS II nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0302[end]
     [Bez]Unterkonstruktion[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   1[end]
      [Menge]990,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/ pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Metall Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar eingeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete Fassadenbekleidung mit gro\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 formatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu montieren.\line Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higen Untergrund befestigt werden sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der justierbaren Alu-Agraffen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par Es sind ausschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu verwenden.\par\par Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom Auftraggeber in der Anlage beigef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gter Fugenplan (Ansichten) aufzunehmen.\par\par Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraub-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombinationen oder Ankern.\par\par Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick\par\par Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 280 mm\par\par Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 540 mm.\par\par Angebotenes Fabrikat Schraube-/ D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombination:\par Systemhersteller\par\par Die Rohbautoleranzen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen schwarz beschichteten Sichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.\par\par Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen Primers notwendig.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze, Leibungen u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 .) unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he, sonst wie vor beschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   3[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Beachtung der statischen Erfordernisse \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den vorhandenen Fenstern f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 03.02.1.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mehrpreis für Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mehrpreis f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   5[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen Trennelementen 10 mm dick\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab 0,08 W/mK, \par Druckfestigkeit:\tab\tab 8,90 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 Schlagz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab\tab 15 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 B1 nach DIN 4102\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   6[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.\line Liefern und montieren, gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den statischen Erfordernissen/ Detail\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   7[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig,\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine ausreichenden Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von mind. 50 cm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 /m\par nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   8[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkantenschutz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302   9[end]
      [Menge]270,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Außenecken aus Alu-Kantenprofilen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par an s\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mtlichen Fassadenau\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en- und Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.\par\par Materialst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rke max. 2 mm\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  10[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Hersteller oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  11[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Oberer Fassadenabschluss mit Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.\par Auf einen ausreichenden Entl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von\par mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  12[end]
      [Menge]330,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Horizontale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger horizontaler\par Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  13[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger vertikaler\par Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  14[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Gerüstanker[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Dauerger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stanker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r schnelles und sicheres Verankern der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste mit Systemstatiken.\par\par Abmessungen:\tab 260 mm Gesamtl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nge\par Durchmesser:\tab 150 mm Auflagefl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che an der Wand,\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li1701\ri6237\lin1701\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 40 mm an der Einschraub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 Material:\tab\tab Polyamid 6\par\par Gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  15[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anarbeitung von Anker für Beleuchtungsanlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Anarbeiten von Anker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Beleuchtungsanlagen und Notbeleuchtung \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber Fluchtt\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren mit entprechender Unterkonstruktion mit den Abmessungen\par von 6/6 cm.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  16[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)\par\par Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von Anschlusspunkten.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  17[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Revisionsklappe[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 F\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Messstellen sind Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen in der Fassade vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung zu OKG 40 cm, Gr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e mindestens 50 x 50. cm\par\par Die Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen mit Deckel, verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bar mit verdeckten B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und verdeckt angeordneten Schnappverschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen, sind mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.\par\par Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem Plattenmaterial der Fassade herzustellen.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0302  18[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Anschlussfuge[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht herstellen.\par\par Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ude (Innenwinkel) wie folgt herstellen:\par\par Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand einbauen.\par\par Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.\par Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.\par Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.\par\par Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.\par\par Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0303[end]
     [Bez]Fassaden-Wärmedämmung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0303   1[end]
      [Menge]990,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach\par DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 140 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0303   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung für Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassade-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung wie vor, jedoch f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 , wie St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Leibungen, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze etc. bis 50 cm Breite.\par\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 140 mm\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0303   3[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmstreifen am Fenstersturz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende Aussparrungen der Stahlbetonwand \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber dem Fenster anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\line D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 80 mm\line Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0303   4[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmung Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Lieferung und Einbau von W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung aus geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den vertikalen Wandhaltern auf au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enliegenden Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen.\par\par Materialeigenschaften:\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung nach DIN 13162-1,\par Baustoffklasse: A1\par wasserabweisend und verrottungsfest\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeitsgruppe: WLG 035\par Anwendungstyp PW, Perimeter\par Befestigung verkleben gegeben falls zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstofftafeln befestigen.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzubauen und sauber an alle Einbauteile anzupassen.\par\par H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he bis 20 cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber OK Gel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde bzw. wasserf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrender Schicht.\par\par Dicke: 80 mm\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0304[end]
     [Bez]Fassadenbekleidung Faserzementplatten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   1[end]
      [Menge]990,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit lasierter Oberfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit systemzugelassenen Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e 3.100 mm x 1.250 mm.\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des Tafelherstellers.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Luko-Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Agraffen. Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig.\par\par Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.\par Auf eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten (DIN 18516-1)\par\par Leibungen und St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze werden gesondert abgerechnet.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   2[end]
      [Menge]220,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zusätzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Faserzement-Fassadentafeln werden zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich werkseitig, nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen, der nicht brennbar ist.\par Ein entsprechendes Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fzeugnis ist vorzuweisen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   3[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kleinflächen bis zu 2 m² bekleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 . unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he), sonst wie vorbeschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   4[end]
      [Menge]1090,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fenster- und T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite\par ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.\par Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster, T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren) sind zu beachten.\par Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   5[end]
      [Menge]360,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fensterstürze mit Profil verkleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Fensterst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze sind mit einem Profil zu verkleiden.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   6[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Türstürze aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze aus Tafelstreifen, \par Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an Alu-Unterkonstruktion.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Die Leibungstafeln werden in ein am T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rrahmen zu befestigendes Agraffensystem iom Farbton der T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   7[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausschnitte in Fassadentafeln f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Notentw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sserungsausl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ufe, kreisrunde Ausschnittgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e\par Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen den Fassadenpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen entsprechen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   8[end]
      [Menge]50,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung der Wandsockelflächen mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln.\par Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen (mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Im Treppenbereich wird die Wand ca. 15 cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den Treppenstufen mit 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln bekleidet. Die Befestigung erfolgt wie beschrieben.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0304   9[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und nach Angaben der Bauleitung einzulagern.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]04[end]
    [Bez]Innenhof C ~ 2.050 qm[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0401[end]
     [Bez]Untergrundvorbehandlung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0401   1[end]
      [Menge]2050,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundprüfung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Untergrund pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine ausreichende Tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Einsatz von D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln aufweist. Die dauerhafte Vertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel ist zu pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen. Mit dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen Unebenheiten bis maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0401   2[end]
      [Menge]260,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbehandlung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden und losen Bestandteilen. Ausbl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hungen, M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgrate und Sinterschichten mechanisch entfernen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0401   3[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Oberflächenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen\par\par Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.\par Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen entstauben. Anfallendes Material ist vollst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig zu sammeln und gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.\par\par Hohlstellen erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgruppe CS II nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0402[end]
     [Bez]Unterkonstruktion[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   1[end]
      [Menge]2050,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/ pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Metall Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar eingeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete Fassadenbekleidung mit gro\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 formatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu montieren.\line Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higen Untergrund befestigt werden sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der justierbaren Alu-Agraffen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par Es sind ausschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu verwenden.\par\par Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom Auftraggeber in der Anlage beigef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gter Fugenplan (Ansichten) aufzunehmen.\par\par Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraube-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombinationen oder Ankern.\par\par Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick\par\par Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 280 mm\par\par Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 540 mm.\par\par Angebotenes Fabrikat Schraube-/ D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombination:\par Systemhersteller\par\par Die Rohbautoleranzen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen schwarz beschichteten Sichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.\par\par Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen Primers notwendig.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze, Leibungen u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 .) unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he, sonst wie vor beschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   3[end]
      [Menge]150,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Beachtung der statischen Erfordernisse \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den vorhandenen Fenstern f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 04.02.1.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mehrpreis für Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mehrpreis f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   5[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen Trennelementen 10 mm dick\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab 0,08 W/mK, \par Druckfestigkeit:\tab\tab 8,90 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 Schlagz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab\tab 15 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 B1 nach DIN 4102\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   6[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.\line Liefern und montieren, gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den statischen Erfordernissen/ Detail\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   7[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig,\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine ausreichenden Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von mind. 50 cm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 /m\par nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   8[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkantenschutz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402   9[end]
      [Menge]90,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Außenecken aus Alu-Kantenprofilen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par an s\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mtlichen Fassadenau\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en- und Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.\par\par Materialst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rke max. 2 mm\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  10[end]
      [Menge]90,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  11[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Oberer Fassadenabschluss mit Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.\par Auf einen ausreichenden Entl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von\par mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  12[end]
      [Menge]390,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Horizontale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger horizontaler\par Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  13[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger vertikaler\par Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  14[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Gerüstanker[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Dauerger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stanker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r schnelles und sicheres Verankern der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste mit Systemstatiken.\par\par Abmessungen:\tab 260 mm Gesamtl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nge\par Durchmesser:\tab 150 mm Auflagefl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che an der Wand,\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li1701\ri6237\lin1701\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 40 mm an der Einschraub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 Material:\tab\tab Polyamid 6\par\par Gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0402  15[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anarbeitung von Anker für Beleuchtungsanlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Anarbeiten von Anker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Beleuchtungsanlagen und Notbeleuchtung \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber Fluchtt\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren mit entprechender Unterkonstruktion mit den Abmessungen\par von 6/6 cm.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0403[end]
     [Bez]Fassaden-Wärmedämmung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0403   1[end]
      [Menge]2050,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach\par DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 140 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0403   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung für Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassade-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung wie vor, jedoch f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 , wie St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Leibungen, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze etc. bis 50 cm Breite.\par\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 140 mm\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0403   3[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmstreifen am Fenstersturz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende Aussparrungen der Stahlbetonwand \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber dem Fenster anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\line D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 80 mm\line Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0403   4[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmung Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Lieferung und Einbau von W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung aus geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den vertikalen Wandhaltern auf au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enliegenden Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen.\par\par Materialeigenschaften:\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung nach DIN 13162-1,\par Baustoffklasse: A1\par wasserabweisend und verrottungsfest\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeitsgruppe: WLG 035\par Anwendungstyp PW, Perimeter\par Befestigung verkleben gegeben falls zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstofftafeln befestigen.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzubauen und sauber an alle Einbauteile anzupassen.\par\par H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he bis 20 cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber OK Gel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde bzw. wasserf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrender Schicht.\par\par Dicke: 80 mm\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0404[end]
     [Bez]Fassadenbekleidung Faserzementplatten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   1[end]
      [Menge]2050,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit lasierter Oberfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit systemzugelassenen Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e 3.100 mm x 1.250 mm.\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des Tafelherstellers.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Luko-Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Agraffen. Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig.\par\par Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.\par Auf eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten (DIN 18516-1)\par\par Leibungen und St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze werden gesondert abgerechnet.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kleinflächen bis zu 2 m² bekleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 . unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he), sonst wie vorbeschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   3[end]
      [Menge]1170,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fenster- und T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite\par ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.\par Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster, T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren) sind zu beachten.\par Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   4[end]
      [Menge]400,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fensterstürze mit Profil verkleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Fensterst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze sind mit einem Profil zu verkleiden.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   5[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Türstürze aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze aus Tafelstreifen, \par Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an Alu-Unterkonstruktion.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Die Leibungstafeln werden in ein am T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rrahmen zu befestigendes Agraffensystem iom Farbton der T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   6[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausschnitte in Fassadentafeln f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Notentw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sserungsausl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ufe, kreisrunde Ausschnittgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e \par Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen den Fassadenpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen entsprechen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0404   7[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung der Wandsockelflächen mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln.\par Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen (mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]05[end]
    [Bez]Nordfassade ~ 820 qm[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0501[end]
     [Bez]Untergrundvorbehandlung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0501   1[end]
      [Menge]820,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundprüfung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Untergrund pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine ausreichende Tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Einsatz von D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln aufweist. Die dauerhafte Vertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel ist zu pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen. Mit dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen Unebenheiten bis maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0501   2[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbehandlung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden und losen Bestandteilen. Ausbl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hungen, M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgrate und Sinterschichten mechanisch entfernen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0501   3[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Oberflächenausgelcih des Untergrundes im Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen\par\par Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.\par Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen entstauben. Anfallendes Material ist vollst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig zu sammeln und gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.\par\par Hohlstellen erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgruppe CS II nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0502[end]
     [Bez]Unterkonstruktion[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   1[end]
      [Menge]820,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/ pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Metall Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar eingeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete Fassadenbekleidung mit gro\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 formatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu montieren.\line Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higen Untergrund befestigt werden sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der justierbaren Alu-Agraffen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par Es sind ausschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu verwenden.\par\par Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom Auftraggeber in der Anlage beigef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gter Fugenplan (Ansichten) aufzunehmen.\par\par Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraube-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombinationen oder Ankern.\par\par Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick\par\par Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 280 mm\par\par Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 540 mm.\par\par Angebotenes Fabrikat Schraub-/ D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombination:\par Systemhersteller\par\par Die Rohbautoleranzen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen schwarz beschichteten Sichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.\par\par Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen Primers notwendig.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze, Leibungen u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 .) unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he, sonst wie vor beschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   3[end]
      [Menge]50,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Beachtung der statischen Erfordernisse \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den vorhandenen Fenstern f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 05.02.1.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mehrpreis für Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mehrpreis f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   5[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion für Deckenuntersichtbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Aluminium Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar befestigte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete, horizontale Deckenuntersichtsbekleidung mit ca. 270 mm Abstand von Rohdecke bis Unterkonstruktion zu liefern und zu montieren.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm, einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich der Wandanschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sse.\par\par Unterkonstruktion an Decke befestigen wie Pos. 05.02.01.\par Parallel zur Deckenebene ausf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren, dauerhaft gegen Lageverschiebung sichern und zw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngungsfrei montieren\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   6[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen Trennelementen 10 mm dick\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab 0,08 W/mK, \par Druckfestigkeit:\tab\tab 8,90 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 Schlagz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab\tab 15 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 B1 nach DIN 4102\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   7[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.\line Liefern und montieren, gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den statischen Erfordernissen/ Detail.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   8[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig,\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine ausreichenden Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von mind. 50 cm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 /m\par nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502   9[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkantenschutz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  10[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Außenecken aus Alu-Kantenprofilen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par an s\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mtlichen Fassadenau\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en- und Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.\par\par Materialst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rke max. 2 mm\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  11[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  12[end]
      [Menge]70,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Oberer Fassadenabschluss mit Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.\par Auf einen ausreichenden Entl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von\par mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  13[end]
      [Menge]210,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Horizontale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger horizontaler\par Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  14[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger vertikaler\par Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  15[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Gerüstanker[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Dauerger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stanker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r schnelles und sicheres Verankern der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste mit Systemstatiken.\par\par Abmessungen:\tab 260 mm Gesamtl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nge\par Durchmesser:\tab 150 mm Auflagefl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che an der Wand,\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li1701\ri6237\lin1701\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 40 mm an der Einschraub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 Material:\tab\tab Polyamid 6\par\par Gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  16[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anarbeitung von Anker für Beleuchtungsanlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Anarbeiten von Anker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Beleuchtungsanlagen und Notbeleuchtung \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber Fluchtt\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren mit entprechender Unterkonstruktion mit den Abmessungen\par von 6/6 cm.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  17[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)\par\par Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von Anschlusspunkten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  18[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Revisionsklappe[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 F\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Messstellen sind Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen in der Fassade vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung zu OKG 40 cm, Gr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e mindestens 50 x 50. cm\par\par Die Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen mit Deckel, verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bar mit verdeckten B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und verdeckt angeordneten Schnappverschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen, sind mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.\par\par Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem Plattenmaterial der Fassade herzustellen.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0502  19[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Anschlussfuge[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht herstellen.\par\par Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ude (Innenwinkel) wie folgt herstellen:\par\par Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand einbauen.\par\par Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.\par Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.\par nnenwinkle mit an Bestandsziegelwand befestigen.\par\par Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.\par\par Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0503[end]
     [Bez]Fassaden-Wärmedämmung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0503   1[end]
      [Menge]820,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach\par DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 140 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0503   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung für Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassade-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung wie vor, jedoch f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 , wie St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Leibungen, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze etc. bis 50 cm Breite.\par\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 140 mm\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0503   3[end]
      [Menge]40,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmstreifen am Fenstersturz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende Aussparrungen der Stahlbetonwand \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber dem Fenster anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\line D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 80 mm\line Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0503   4[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung an Deckenuntersichten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassaden-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung 1-lagig an Deckenuntersichten:\par Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach DIN EN\par 13162, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Befestigungsuntergrund waagerechte/ geneigte Deckenuntersichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen aus Stahlbeton.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sichern. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 80 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0503   5[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmung Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Lieferung und Einbau von W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung aus geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den vertikalen Wandhaltern auf au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enliegenden Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen.\par\par Materialeigenschaften:\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung nach DIN 13162-1,\par Baustoffklasse: A1\par wasserabweisend und verrottungsfest\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeitsgruppe: WLG 035\par Anwendungstyp PW, Perimeter\par Befestigung verkleben gegeben falls zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich  mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstofftafeln befestigen.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzubauen und sauber an alle Einbauteile anzupassen.\par\par H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he bis 20 cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber OK Gel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde bzw. wasserf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrender Schicht.\par\par Dicke: 80 mm\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0504[end]
     [Bez]Fassadenbekleidung Faserzementplatten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   1[end]
      [Menge]820,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit lasierter Oberfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che, 12 mm auf vorh. Metall-Unterkonstruktion, mit systemzugelassenen Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e 3.100 mm x 1.250 mm.\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des Tafelherstellers.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Luko-Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Agraffen. Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig.\par\par Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.\par Auf eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten (DIN 18516-1)\par\par Leibungen und St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze werden gesondert abgerechnet.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   2[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zusätzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Faserzement-Fassadentafeln werden zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich werkseitig, nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen, der nicht brennbar ist.\par Ein entsprechendes Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fzeugnis ist vorzuweisen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   3[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Deckenuntersichten mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Deckenuntersichten bekleiden auf vorh. Metall-Unterkonstruktion, mit Fassadentafeln 12 mm, mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 3.100 mm x 1.250 mm\par Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des ausgew\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hlten Systemherstelleres.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln.\par\par Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrung.\par\par Liefern der Befestigungsmittel einschl. Zubeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r nach Schneid- und Bohrpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen des Auftragnehmers.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Plattentragprofilen.\par\par Befestigung der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig. Offene Fugen d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen den Wert von 12 mm nicht \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 berschreiten.\par Aus eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten\par (DIN 18516-1).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   4[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kleinflächen bis zu 2 m² bekleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 . unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he), sonst wie vorbeschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   5[end]
      [Menge]500,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fenster- und T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite\par ca. 200 mm bis 300 mm, auf vorhandener Alu-Unterkonstruktion.\par Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster, T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren) sind zu beachten.\par Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   6[end]
      [Menge]180,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fensterstürze mit Profil verkleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Fensterst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze sind mit einem Profil zu verkleiden.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   7[end]
      [Menge]5,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausschnitte in Fassadentafeln f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Notentw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sserungsausl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ufe, kreisrunde Ausschnittgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e \par Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen den Fassadenpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen entsprechen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0504   8[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung der Wandsockelflächen mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln.\par Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen (mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]06[end]
    [Bez]Westfassade ~ 870 qm[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0601[end]
     [Bez]Untergrundvorbehandlung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0601   1[end]
      [Menge]870,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundprüfung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Untergrund pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine ausreichende Tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Einsatz von D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln aufweist. Die dauerhafte Vertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit zwischen einer eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel ist zu pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen. Mit dem Klebem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtel d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen Unebenheiten bis maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0601   2[end]
      [Menge]220,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Untergrundvorbehandlung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden und losen Bestandteilen. Ausbl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hungen, M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgrate und Sinterschichten mechanisch entfernen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0601   3[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Oberflächenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen\par\par Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.\par Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen. Abgeschlagene Fl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen entstauben. Anfallendes Material ist vollst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig zu sammeln und gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.\par\par Hohlstellen erg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der M\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtelgruppe CS II nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0602[end]
     [Bez]Unterkonstruktion[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   1[end]
      [Menge]870,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Es ist eine justierbare, berechenbare/ pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ff\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hige Metall Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r eine planeben verlegte, nicht sichtbar eingeh\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngte hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftete Fassadenbekleidung mit gro\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 formatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu montieren.\line Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higen Untergrund befestigt werden sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der justierbaren Alu-Agraffen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par Es sind ausschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu verwenden.\par\par Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom Auftraggeber in der Anlage beigef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gter Fugenplan (Ansichten) aufnehmen.\par\par Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen Schraub-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombinationen oder Ankern.\par\par Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick\par\par Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 280 mm\par\par Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt ca. 540 mm.\par\par Angebotenes Fabrikat Schraube-/ D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel-Kombination:\par Systemhersteller\par\par Die Rohbautoleranzen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen schwarz beschichteten Sichtfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.\par\par Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndigen Primers notwendig.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze, Leibungen u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 .) unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he, sonst wie vor beschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   3[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 lich Beachtung der statischen Erfordernisse \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber den vorhandenen Fenstern f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 06.02.1.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   4[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Mehrpreis für Unterkonstruktion in Gebäuderandbereichen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Mehrpreis f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   5[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen Trennelementen 10 mm dick\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab 0,08 W/mK, \par Druckfestigkeit:\tab\tab 8,90 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 Schlagz\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit:\tab\tab 15 N/mm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\par\par\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 B1 nach DIN 4102\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   6[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.\line liefern und montieren, gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den statischen Erfordernissen/ Detail.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   7[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss unten aus Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig,\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine ausreichenden Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von mind. 50 cm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 /m\par nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   8[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Metall-Unterkantenschutz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602   9[end]
      [Menge]280,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Außenecken aus Alu-Kantenprofilen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par an s\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mtlichen Fassadenau\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en- und Leibungsecken, einschl. aller erforderlichen Befestigungen.\par\par Materialst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rke max. 2 mm\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  10[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  11[end]
      [Menge]110,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassadenabschluss oben mit Alu-Lüftungsprofil[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Oberer Fassadenabschluss mit Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil, dauerhaft witterungsbest\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndig pulverbeschichtet oder gleichwertig.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Abmnessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.\par auf einen ausreichenden Entl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsquerschnitt von\par mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  12[end]
      [Menge]330,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Horizontale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger horizontaler\par Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  13[end]
      [Menge]120,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Brandsperre[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f3\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des\par Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der\par DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.\par\par Liefern und Herstellen durchg\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngiger vertikaler\par Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech\par (Dicke mind. 1 mm) an Profilst\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 en vertikaler Tragprofile\par bei D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffen mit Schmelzpunkt \loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ber 1000\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b0\hich\af2\dbch\af2\loch\f2  C.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmung\par einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im\par horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit\par bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubd\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 beln am\par tragf\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 higen Untergrund verankern. D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 belk\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 pfe aus\par verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz\par versehen. Verbindungen zw\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ngungsfrei herstellen.\par Mit Brandsperrenprofil Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftungsspalt nach\par l\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zul\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ssigen\par freien Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt reduzieren, St\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 e 30 mm\par\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 berlappen.\par\par Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN\par 18516-1 zur Sicherung der Hinterl\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'fc\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 ftung einhalten.\par Halterausladung 10 mm gr\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\'df\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 er als D\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mmstoffdicke w\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'e4\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 hlen.\par zul. freier Str\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'f6\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 mungsquerschnitt: \plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1} {\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af2\afs20\alang0\acf1\ltrch\f2\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1  ( 50;100) cm\loch\af2\dbch\af2\hich\f2\'b2\hich\af2\dbch\af2\loch\f2 /m\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  14[end]
      [Menge]60,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Gerüstanker[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Dauerger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stanker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r schnelles und sicheres Verankern der Ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ste mit Systemstatiken.\par\par Abmessungen:\tab 260 mm Gesamtl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nge\par Durchmesser:\tab 150 mm Auflagefl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che an der Wand,\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li1701\ri6237\lin1701\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 40 mm an der Einschraub\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237 Material:\tab\tab Polyamid 6\par\par Gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  15[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anarbeitung von Anker für Beleuchtungsanlagen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Anarbeiten von Anker f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Beleuchtungsanlagen und Notbeleuchtung \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber Fluchtt\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren mit entprechender Unterkonstruktion mit den Abmessungen\par von 6/6 cm.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  16[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk.[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)\par\par Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von Anschlusspunkten.\par\par F\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Messstellen sind Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen in der Fassade vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung zu OKG 40 cm, Gr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e mindestens 50 x 50. cm\par\par Die Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen mit Deckel, verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bar mit verdeckten B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, sind mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  17[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Revisionsklappe[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 F\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Messstellen sind Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen in der Fassade vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnung zu OKG 40 cm, Gr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e mindestens 50 x 50. cm\par\par Die Revisions\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ffnungen mit Deckel, verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bar mit verdeckten B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ndern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und verdeckt angeordneten Schnappverschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen, sind mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.\par\par Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem Plattenmaterial der Fassade herzustellen.\par\par Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0602  18[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vertikale Anschlussfuge[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht herstellen.\par\par Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ude (Innenwinkel) wie folgt herstellen:\par\par Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand einbauen.\par\par Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.\par Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.\par Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.\par\par Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.\par\par Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0603[end]
     [Bez]Fassaden-Wärmedämmung[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0603   1[end]
      [Menge]870,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enseitige Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit Platten nach\par DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\par Plattengr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e: 1.000 mm x 625 mm\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 140 mm\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0603   2[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fassaden-Wärmedämmung für Kleinflächen bis zu 2 m²[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fassade-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung wie vor, jedoch f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 , wie St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Leibungen, St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze etc. bis 50 cm Breite.\par\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke: 80 mm\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0603   3[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmstreifen am Fenstersturz[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Mineralfaserd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende Aussparrungen der Stahlbetonwand \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber dem Fenster anbringen. Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstreifen sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzupressen und l\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckenlos zu montieren und mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffhaltern zu sicher. Durchf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Verankerungen sind sorgf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltig zu verschlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\tx6804\tx12474\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitgruppe: WLG 035\line D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstoffdicke. 80 mm\line Fabrikat: Systemhersteller\par\par Anbringen mittels Tellerd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 bel aus Metall (nicht brennbar) Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013 vom B\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ro HHP.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0603   4[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Wärmedämmung Sockelbereich[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Lieferung und Einbau von W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung aus geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den vertikalen Wandhaltern auf au\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 enliegenden Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen.\par\par Materialeigenschaften:\par D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung nach DIN 13162-1,\par Baustoffklasse\par wasserabweisend und verrottungsfest\par W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeitsgruppe\par Anwendungstyp PW, Perimeter\par Befestigung verkleben gegeben falls zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich  mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmstofftafeln befestigen.\par\par Die D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmplatten sind dicht gesto\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en einzubauen und sauber an alle Einbauteile anzupassen.\par\par H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he bis      cm \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ber OK Gel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde bzw. wasserf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrender Schicht.\par\par Dicke: 80/ 100/ 120/  mm\par\par Fabrikat: Systemhersteller\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0604[end]
     [Bez]Fassadenbekleidung Faserzementplatten[end]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   1[end]
      [Menge]870,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfläche[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit lasierter Oberfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 che, 12 mm auf vorh. Metall-Unterkonstruktion, mit systemzugelassenen Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln, in Zuschnitten nach \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rtlichem Aufma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen.\par\par Max. Tafelgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e 3.100 mm x 1.250 mm.\par\par Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste des Tafelherstellers.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par\par Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente Luko-Kantenimpr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.\par\par Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln an Alu-Agraffen. Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig.\par\par Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.\par Auf eine ausreichende Hinterl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftung ist zu achten (DIN 18516-1)\par\par Leibungen und St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze werden gesondert abgerechnet.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   2[end]
      [Menge]130,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Zusätzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Faserzement-Fassadentafeln werden zus\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzlich werkseitig, nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen, der nicht brennbar ist.\par Ein entsprechendes Pr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 fzeugnis ist vorzuweisen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   3[end]
      [Menge]200,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Kleinflächen bis zu 2 m² bekleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Kleinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chen bis zu 2 m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'b2\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (St\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tzen, Lisenen, Attika, Balkonw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nde u. \loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 . unter 500 mm Breite oder H\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 he), sonst wie vorbeschrieben.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   4[end]
      [Menge]940,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fenster- und Türleibungen aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Fenster- und T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite\par ca. 200 mm bis 300 mm, auf vorhandener Alu-Unterkonstruktion.\par Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster, T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ren) sind zu beachten.\par Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   5[end]
      [Menge]310,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Fensterstürze mit Profil verkleiden[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Die Fensterst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze sind mit einem Profil zu verkleiden.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   6[end]
      [Menge]10,000[end]
      [ME]m[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Türstürze aus Tafelstreifen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rze aus Tafelstreifen, \par Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an Alu-Unterkonstruktion.\par Der Bel\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungseintritt ist mit einem Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil zu schlie\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 en.\par Die Leibungstafeln werden in ein am T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rrahmen zu befestigendes Agraffensystem iom Farbton der T\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r montiert.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   7[end]
      [Menge]15,000[end]
      [ME]Stk[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Ausschnitte in Fassadentafeln f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Notentw\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sserungsausl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ufe, kreisrunde Ausschnittgr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e\par Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hren und m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen den Fassadenpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nen entsprechen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   8[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Bekleidung der Wandsockelflächen mit Faserzement-Fassadentafeln[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln.\par Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterd\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung mit D\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 beln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen (mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0604   9[end]
      [Menge]100,000[end]
      [ME]qm[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\tx284\tx567\tx1134\tx1701\tx2268\tx2835\tx3402\tx3969\tx4536\tx5103\tx5670\tx6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang1031\acf1\ltrch\f1\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\cf1 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und nach Angaben der Bauleitung einzulagern.\par\par Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]07[end]
    [Bez]Sonstiges[end]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0701[end]
     [Bez]Stundenlohnansatz[end]
     #begin[Hinweis]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li360}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'01.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li720}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'02.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1080}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'03.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1440}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'04.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1800}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'05.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2160}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'06.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2520}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'07.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2880}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'08.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li3240}{\listname ;}\listid1}{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li360}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'01.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li720}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'02.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1080}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'03.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1440}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'04.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1800}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'05.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2160}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'06.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2520}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'07.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2880}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'08.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li3240}{\listname ;}\listid2}{\list\listtemplateid3{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'00.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li360}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'01.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li720}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'02.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1080}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'03.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1440}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'04.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li1800}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'05.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2160}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'06.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2520}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'07.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li2880}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'02\'08.;}{\levelnumbers\'01;}\rtlch\af1\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-360\li3240}{\listname ;}\listid3}}
       {\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}{\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32{\listtext\pard\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 1.\tab}\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\fi-360\li360\ri6240\lin360\rin6240\tx360\ls1\ilvl0\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Die an diesem Objekt anfallenden Stundenlohnarbeiten werden zum einheitlichen Tagelohnsatz f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r alle Bereiche dieses Angebotes, sowie f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r alle Einsatzorte, inkl. aller Nebenkosten vereinbart.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par{\listtext\pard\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 1.\tab}\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\fi-360\li360\ri6240\lin360\rin6240\tx360\ls2\ilvl0 Stundenlohnarbeiten d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen nur auf besondere und schriftliche Anweisung der Bauleitung des AG ausgef\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrt werden.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par{\listtext\pard\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 1.\tab}\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\fi-360\li360\ri6240\lin360\rin6240\tx360\ls3\ilvl0 Die Stundens\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tze gelten f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r tarifliche Arbeitszeiten. Zuschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ge f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und/ oder Nachtarbeit richten sich nach den jeweiligen Tarifvertr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gen\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Hinweis]
     #begin[Position]
      [OZ]0701   1[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]30,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Stundenlohnsatz Facharbeiter[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Stundenlohnsatz f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Zeitlohnarbeiten nach besonderer Beauftragung gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  Vorbemerkungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r:\par\par\tab\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\ab\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\cf1 Facharbeiter\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
     #begin[Position]
      [OZ]0701   2[end]
      [StPos]J[end]
      [Menge]20,000[end]
      [ME]h[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Stundenlohnsatz Hilfsarbeiter[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Stundenlohnsatz f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Zeitlohnarbeiten nach besonderer Beauftragung gem\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1  Vorbemerkungen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r:\par\par\tab\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\ab\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\cf1 Hilfsarbeiter\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par\par Werden keine Hilfsarbeiter besch\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftigt, ist der Facharbeiterlohn anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[Position]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0702[end]
     [Bez]Werk- und Montageplan[end]
     #begin[AusfBeschr]
      [AusfNr]1[end]
      [AusfBez]Werk- und Montageplan[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Werk- und Montageplan[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Angabe der Fristen f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r die Erstellung und die Vorlage der Werk- und Montagepl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ne betr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 gt 6 Wochen.\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\par Die werkseitige ausf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrungsreifen Zeichnungen und andere erforderlichen Nachweise sind auf Grundlage der Werk- und Detailpl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ne des Architekten zu erstellen.\par\par Nach Erteilung des Auftrages hat der Auftragnehmer, in Abstimmung mit dem Terminplan, Werkzeichnungen in mehrfacher Ausfertigung, bis zum Ma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 stab 1:1 f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Detailzeichnungen und 1:20, 1:50 bzw. 1:100 f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Ansichten, zur Genehmigung vorzulegen.\par\par Aus den Detailzeichnungen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen Konstruktion, Ma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 e, Einbau, Befestigung, Folie, W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung, Materialspezifikationen und Bauanschl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sse der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein.\par\par Genehmigt bzw. freigegeben wird nur die Form, nicht die technisch, ma\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'df\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 liche und bauphysikalische Ausf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 hrung. Dieses liegt alleinverantwortlich beim Auftragnehmer.\par\par Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die endg\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ltigen Werkzeichnungen mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten bzw. des Auftraggebers zurr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ckgegeben werden.\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[AusfBeschr]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0703[end]
     [Bez]Dehnungen, Fugen, Bewegungen[end]
     #begin[AusfBeschr]
      [AusfNr]2[end]
      [AusfBez]Dehnungen, Fugen und Bewegungen[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Dehnungen, Fugen und Bewegungen[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Der Bieter best\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 tigt mit der Abgabe eines Angebotes, dass er bei der technischen Ausbildung seiner Leistung die Einfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sse aus der vorhandenen Rohbaukonstruktion, wie Kriechen, Schwinden, Temperatureinfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 sse, verschiedene Setzungen des Bauk\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rpers usw. ber\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 cksichtigt hat.\par\par Es m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen alle Konstruktionen und Befestigungen so ausgebildet werden, dass nach dem derzeitigen Stand der Technik eine m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichst ger\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 uscharme, einwandfreie Dehnungsm\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 glichkeit gegeben ist.\par\par Die sich aus verschiedenen Einfl\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ergebenden L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngen\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nderungen m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen ohne Beeintr\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 chtigung der Bauteile und der Fenster- und Fassadendichtigkeit an den Fugen aufgenommen werden k\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'f6\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 nnen.\par\par Bauteile, die bei L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ngenbewegungen aufeinander gleiten, m\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssen zwischengelegte Kunstoff-Gleitst\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 cke erhalten.\par\par Konstruktiv vorgesehene Geb\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 udedehnfugen, die sich temperaturbedingt ausdehnen, sind im Rahmen DIN-Normen zu ber\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 cksichtigen.\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[AusfBeschr]
    #end[LVBereich]
    #begin[LVBereich]
     [OZ]0704[end]
     [Bez]Herstellerangaben[end]
     #begin[AusfBeschr]
      [AusfNr]3[end]
      [AusfBez]Systemhersteller angebotenes VHF-System[end]
      #begin[Beschreibung]
       [Kurztext]Systemhersteller angebotenes VHF-System[end]
       [LangtextTB]J[end]
       [Langtext]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
       {\f0\fnil\fcharset0\fprq2 Arial;}
       {\f1\fnil\fcharset0\fprq0 Arial;}
       {\f2\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
       {\colortbl;\red0\green0\blue0;}
       {\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 &#91;Normal&#93;;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}}
       {\*\generator TX_RTF32 21.0.551.500;}
       \paperw11906\paperh16837\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade
       {\*\background{\shp{\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright0\shpbottom0\shpfhdr0\shpbxmargin\shpbxignore\shpbymargin\shpbyignore\shpwr0\shpwrk0\shpfblwtxt1\shplid1025{\sp{\sn shapeType}{\sv 1}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 16777215}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 0}}{\sp{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn fBackground}{\sv 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv 1}}}}}\sectd
       \headery567\footery567\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 Nachfolgend sind Vorhangfassaden-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung beschrieben.\par\par Der Bieter hat die Produkte nur eines Herstellers anzubieten.\par Es d\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rfen keine Systeme/ Fabrikate gemischt werden.\par Die bauaufsichtliche Zulassung ist auf Verlangen vorzulegen.\par\par Gleichwertige Systeme sind zul\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ssig, sofern sie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben.\par\par\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\ab\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\cf1 Mit der folgenden Bieterangabe wird der Systemhertseller\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\ab\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b\cf1 (alle Komponenten) vom Bieter verbindlich festgelegt.\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par\par Angebotenes/r System/ Systemhersteller:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1}\par\par\par .................................................................................{\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par mit folgenden Systemkomponenten:\par\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 1. Metall-Unterkonstruktion:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB2}{\bkmkstart Feld2}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld2}{\bkmkend TB2}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par 2. Metall-Unterkonstruktion f\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 r Deckenuntersichtbekleidung:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB3}{\bkmkstart Feld3}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld3}{\bkmkend TB3}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 3. Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB4}{\bkmkstart Feld4}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld4}{\bkmkend TB4}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 4. Alu-L\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 ftungsprofil:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB5}{\bkmkstart Feld5}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld5}{\bkmkend TB5}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par 5. Metall-Unterkantenschutz:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB6}{\bkmkstart Feld6}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld6}{\bkmkend TB6}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 6. Alu-Kantenprofil:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB7}{\bkmkstart Feld7}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld7}{\bkmkend TB7}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 7. Alu-Strangpressprofil:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB8}{\bkmkstart Feld8}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld8}{\bkmkend TB8}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 8. Fassaden-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB9}{\bkmkstart Feld9}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld9}{\bkmkend TB9}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par 9. Fassaden-W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung an Deckenuntersichten:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB10}{\bkmkstart Feld10}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld10}{\bkmkend TB10}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par 10. W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmed\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 mmung Sockelbereich:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB11}{\bkmkstart Feld11}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld11}{\bkmkend TB11}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\par 11. Faserzement-Fassadentafeln:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB12}{\bkmkstart Feld12}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld12}{\bkmkend TB12}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\pard\ltrpar\itap0\keep\keepn\widctlpar\ql\li0\ri6240\lin0\rin6240 12. Faserzement-Fassadentafeln 8 mm dick:\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1 {\bkmkstart TB13}{\bkmkstart Feld13}\par\par\par ................................................................................{\bkmkend Feld13}{\bkmkend TB13}\plain\rtlch\af1\afs20\alang0\acf1\ltrch\f1\fs20\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\cf1\par (vom Bieter auszuf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'fc\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 llen)\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri6237\lin0\rin6237\par\par }[end]
      #end[Beschreibung]
     #end[AusfBeschr]
    #end[LVBereich]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]407|1003
