<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20210630;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.08.25  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2021-05</VersDate>
  <Date>2026-01-06</Date>
  <Time>11:06:56</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20210630</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V11.0.839</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>DIVERS-21-016-NT32</NamePrj>
  <LblPrj>Energiesparendes Weichenheizungssystem</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
   <SubmLoc>Herr Klatt, Tel. 069 / 213-26791</SubmLoc>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadtwerke Verkehrsgesellschaft</Name1>
    <Name2>Frankfurt am Main mbH</Name2>
    <Street>Kurt-Schumacher-Straße 8</Street>
    <PCode>60311</PCode>
    <City> Frankfurt am Main</City>
    <Country>D</Country>
    <Phone>069/213-2</Phone>
    <Fax>069/213-2</Fax>
    <Email>info@vgf-ffm.de</Email>
   </Address>
  </OWN>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIBPOAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>3.2.3.d</Name>
    <LblBoQ>LOS-1.2 (Montage Wetterstation)</LblBoQ>
    <Date>2026-01-06</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereichkatalog</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIAOKJDII</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>DIN 276-1 2008-12</CtlgName>
     <CtlgAssignType>Unique</CtlgAssignType>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-81</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276 alt</CtlgName>
     <CtlgAssignType>Unique</CtlgAssignType>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIAOKIAAA</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276 neu</CtlgName>
     <CtlgAssignType>Unique</CtlgAssignType>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-06</CtlgType>
     <CtlgName>DIN276_08</CtlgName>
     <CtlgAssignType>Unique</CtlgAssignType>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <PerfDescr ID="AAAAAAAAIBPPCENI">
     <PerfNo>1</PerfNo>
     <PerfLbl>Montagearbeiten</PerfLbl>
     <Description ID="R20251118123251483000002">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten erfolgen im Gleisbereich im laufenden Stadtbahnbetrieb. Mit kurzzeitigen wiederkehrenden Unterbrechungen ist zu rechnen. Hierdurch entstehende Mehrkosten durch betrieblich bedingte Wartezeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nachforderungen aufgrund von Behinderungen durch den Stadtbahnbetrieb sind ausgeschlossen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der Montagearbeiten müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen und Verkehrsvorschriften eingehalten werden. Hierfür ist die beigestellte Geschäftsanweisung (GA04) des AGs zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen, wie Anschließen der Zuleitung und Abschalten von Verbrauchern, welche den Betrieb beeinträchtigen, sind nur nachts in der Betriebspause, in Abstimmung mit dem AG, durchzuführen.</span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Montagearbeiten</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
       <!-- GAEB version used: 330 -->
       <!-- GAEB version used: 330 -->
      </CompleteText>
     </Description>
    </PerfDescr>
    <PerfDescr ID="AAAAAAAAIBPPECOI">
     <PerfNo>2</PerfNo>
     <PerfLbl>Kabelverlegung</PerfLbl>
     <Description ID="R20251118123251498000004">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel in Rohre und Kabelkanäle einziehen, anschließen und auf Funktion prüfen. Vergütet wird nur die Länge die im Rohr, Kabelkanal oder im Schacht zu liegen kommt (Abrechnung nach Aufmaß). Das Öffnen und Schließen von Schächten und Kabelkanälen wird nicht gesondert vergütet. Durchmesser bis 30mm.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Kabelverlegepreis sind folgende Leistungen enthalten: Verlegen des Kabels gemäß Kabeldatenblatt sowie nach den Angaben des Fachbauleiters, inkl. allen erforderlichen Hilfsgeräten und Hilfsstoffen. Werden Kabel vorübergehend abgelegt, so sind die Kabelenden wasser- und luftdicht zu verschließen. Sammeln und Aufräumen des Transportmaterials. Rücktransport der leeren Kabeltrommeln zum Lagerplatz und Verladen. Kennzeichnen der Kabel gemäß Kabelrichtlinie der VGF (an den Enden und in allen Schächten) inkl. Lieferung der Bezeichnungsschilder, Typ siehe Kabelrichtlinie.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach den Kabelzugarbeiten sind die von dem Auftraggeber vorher ausgehändigten Schachtprotokolle mit angaben der Rohre und des eingezogenen Kabeltyp&#x27;s ind digitaler, sowie 3 Fach schrfitlicher Form auszüfüllen und dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufladen der Kabeltrommeln auf dem Lagerplatz und Transport zur Einbaustelle.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kabelverlegung hat nach den Vorgaben der Kabelrichtlinie der VGF zu erfolgen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation der verlegten Kabeln und Leitungen in den Schachtplänen, welche vom AG vor den Kabelzugarbeiten bereitgestellt werden.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten erfolgen im Gleisbereich im laufenden Stadtbahnbetrieb. Mit kurzzeitigen wiederkehrenden Unterbrechungen ist zu rechnen. Hierdurch entstehende Mehrkosten durch betrieblich bedingte Wartezeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nachforderungen aufgrund von Behinderungen durch den Stadtbahnbetrieb sind ausgeschlossen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der Arbeiten müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen und Verkehrsvorschriften eingehalten werden. Hierfür ist die beigestellte Geschäftsanweisung (GA04) des AGs zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen, wie Anschließen der Zuleitung und Abschalten von Verbrauchern, welche den Betrieb beeinträchtigen, sind nur nachts in der Betriebspause, in Abstimmung mit dem AG, durchzuführen.</span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Kabelverlegung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
       <!-- GAEB version used: 330 -->
       <!-- GAEB version used: 330 -->
      </CompleteText>
     </Description>
    </PerfDescr>
    <PerfDescr ID="AAAAAAAAIBPPGDDI">
     <PerfNo>3</PerfNo>
     <PerfLbl>Demontage &#x26; Entsorgung Altanlage</PerfLbl>
     <Description ID="R20251118123251498000006">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausgebaute alte Anlage inkl. Kabel sind fachgerecht zu demontieren und zu entsorgen. Ein Entsorgungsnachweis ist dem Auftraggeber auf  Verlangen vorzulegen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten erfolgen im Gleisbereich im laufenden Stadtbahnbetrieb. Mit kurzzeitigen wiederkehrenden Unterbrechungen ist zu rechnen. Hierdurch entstehende Mehrkosten durch betrieblich bedingte Wartezeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nachforderungen aufgrund von Behinderungen durch den Stadtbahnbetrieb sind ausgeschlossen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der Arbeiten müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen und Verkehrsvorschriften eingehalten werden. Hierfür ist die beigestellte Geschäftsanweisung (GA04) des AGs zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen, wie Anschließen der Zuleitung und Abschalten von Verbrauchern, welche den Betrieb beeinträchtigen, sind nur nachts in der Betriebspause, in Abstimmung mit dem AG, durchzuführen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Demontage &#x26; Entsorgung Altanlage</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
       <!-- GAEB version used: 330 -->
       <!-- GAEB version used: 330 -->
      </CompleteText>
     </Description>
    </PerfDescr>
    <PerfDescr ID="AAAAAAAAIBPPIBGI">
     <PerfNo>4</PerfNo>
     <PerfLbl>Sipo Ausrüstung</PerfLbl>
     <Description ID="R20251118123251522000008">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Arbeiten im Gleisbereich werden spezifische Sicherheits- und Arbeitsausrüstungen verwendet, um die Sicherheit der Arbeiter und der Sipo zu gewährleisten.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dazu ist die Geschäftsanweisung des AGs (GA04) zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Benötigte Ausrüstung für Sipo:</span>
         </p>
         <ul style="margin-left:36pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Warnkleidung (orange Warnweste) </span>
          </li>
         </ul>
         <ul style="margin-left:36pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherheitsschuhe</span>
          </li>
         </ul>
         <ul style="margin-left:36pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrklangsignalhorn</span>
          </li>
         </ul>
         <ul style="margin-left:36pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Signalflagge weiß-rot-weiß</span>
          </li>
         </ul>
         <ul style="margin-left:36pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rot abblendbare Handlampe (bei Nacht)</span>
          </li>
         </ul>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Sipo Ausrüstung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
       <!-- GAEB version used: 330 -->
       <!-- GAEB version used: 330 -->
      </CompleteText>
     </Description>
    </PerfDescr>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKAAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Lieferung Kabelanlage</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKAAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Lieferung Kabelanlage</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKABOFA" RNoPart="10">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251103113712561000009">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>220</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>219</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKADLOI" RNoPart="20">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251124132611964000001">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>220</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>219</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23641</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23642</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23643</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE, Cu-Zahl 72, Brandklasse B2ca DIN EN 13501-6, Rauchentwicklung s 1 DIN EN 50575 (VDE 0482-575), Säureentwicklung a 1 DIN EN 50575 (VDE 0482-575), brennende Tropfen d 1 DIN EN 50575 (VDE 0482-575).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAFJCI" RNoPart="30">
          <Qty>350.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251103120341909000011">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5395</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>218</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>221</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 4 x 1,5 RE, Cu-Zahl 58.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabel NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAHFBI" RNoPart="40">
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>053</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251103133539136000015">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>053</WCtg>
             <Group>5389</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>86</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>137</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>213</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>26</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-24</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gummischlauchleitung DIN VDE 0250-602 (VDE 0250-602) NSGAFÖU 1 x 10, Cu-Zahl 96,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Bidder" ArtChrIdent="-24">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller und Typ </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter einzutragen</span>
                </ComplTail>
               </TextComplement>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gummischlauchleitung NSGAFÖU 1x10</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAJDGI" RNoPart="60">
          <Qty>280.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251114101756296000003">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung RS485 Steuerkabel</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">RS-485, 120 Ohm, 1 Paar 22 AWG (7 x 30) Datalene®-Isolierung, verzinntes Kupfer, Durchgehende Folie + 65 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CM, PLTC, SONNENLICHTBEST. und ölbeständig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikelnummer:3105A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitfabrikat: BELDEN</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;..............................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAKNGI" RNoPart="70">
          <Qty>75.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251103133257149000014">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Maße DIN EN60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">grau, UV-stabilisiert, einwandig, glatt, starr,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angeformte Muffe, Außendurchmesser 50 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Klassifizierungscode 43411, Druckfestigkeit schwer,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">fachgerecht nach den Verlegerichtlinien verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Montagematerial hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: FRÄNKISCHE</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Produkt: FPKu-ES-F-UV 40 grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Artikel: 226300404013960312669</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">oder gleichwertig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Daten sind vom Bieter einzutragen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fabrikat:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ:</span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;....................................................&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lieferung Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40 zur Montage am Fahrleitungsmast</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAMIKI" RNoPart="80">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251107125501706000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maße DIN 16873, Nenn-Außendurchmesser 25 mm, mit Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr PVC-U AD 25mm Steckmuffe Dichtring liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKAOAKI" RNoPart="100">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>051</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251107102024225000001">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>051</WCtg>
             <Group>1208</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10719</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10724</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15178</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5605</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5604</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>56</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10718</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>43</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10720</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15179</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, Maße DIN 16873, Nenn-Außendurchmesser 50 mm, Wanddicke 2,4 mm, mit Steckmuffe und Dichtring, einschl. Lieferung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr PVC-U AD 50mm WD 2,4mm Steckmuffe Dichtring liefern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKBAAAA" RNoPart="120">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251103134754342000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung Neoprenschutzschlauch (Durchmesser 29 mm) für die Schienenfühler- und Heizstabkabel.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lieferung Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKBGAOA" RNoPart="130">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251204111004628000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Elektroinstallationskanal DIN EN 50085-2-1 (VDE 0604-2-1) als Leitungsführungskanal, Außenmaße H/B mind. 40/60 mm, aus PVC-U.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm PVC-U</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKBDCII" RNoPart="140">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>054</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251121144224762000001">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>054</WCtg>
             <Group>3462</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>344</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12479</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6578</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5741</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12450</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12447</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11898</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5740</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>31</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12482</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19904</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leitungsschutzschalter DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, Bemessungsausschaltvermögen 10 kA, einpolig, Auslösecharakteristik B, Bemessungsstrom 6 A.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Leitungsschutzschalter 230/400VAC Ausschaltvermögen 10kA einpolig Charakter.B 6A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKCAAAA" RNoPart="2">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Prüfung Kabel</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKCAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Prüfung Kabel</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKCBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>pau</QU>
          <Description ID="R20251114123542186000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Prüfung der Anlage gemäß anerkannten Regeln der Technik, mit Besichtigen, Erproben und Messen einschl. Messprotokoll</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Prüfung nach DIN VDE 0100-600</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKDAAAA" RNoPart="3">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Sicherungsleistungen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKDAPLA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sicherungsleistungen Kruppstraße</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKDBONI" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPIBGI"/>
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKJDII</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
           <CtlgCode>62900</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKIAAA</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
           <CtlgCode>399</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251118123819878000019">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>162</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Sicherungsposten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sicherungsposten sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKEAAAA" RNoPart="4">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Heddenheimer Landstr. (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKEAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Heddenheimer Landstr.</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251107135809852000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN am vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. Bohrungsfreie Montage mittels Stahlbänder.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Weichenheizungsanlage anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEDHPI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251107140232568000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.1, Lieferposition  1. 1.  80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  4.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> .30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKEFDMI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Heddenheimer Landstr.</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEGCPA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251107144508440000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) in der dafür vorgesehenen Weichenheizungsanlage für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEHMAI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251107141922911000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Weichenheizungsanlage und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE  (LOS1.2, Lieferposition 1.1.10.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEJEOI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251107143146738000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEKNOI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251107143603864000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEMGKI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251107144047787000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKEOABI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251107144315560000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Neoprenschutzschlauchs (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.120) für das Schienenfühlerkabel. Das Neoprenschutzschlauchs ist zwischen dem Schienenfühler und dem Kabelverteiler zu verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKFAAAA" RNoPart="5">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Hessendenkmal (750 VDC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKFAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Hessendenkmal</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111070309391000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN am vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. Bohrungsfreie Montage mittels Stahlbänder.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgung durch die Fahrleitungsspannung (750 V DC).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Versorgungskabel wird Fahrleitungsseitig, duch den AG (VGF) an die Fahrleitung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angeschlossen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFDIDI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111070309398000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( LOS-1.1, Lieferposition  1.1.80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">LOS-1.2, </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">LV-Position  5.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> .30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKFFEAI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Hessendenkmal</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFGDDA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111074649546000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst die Montage der folgenden Komponenten:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Übergabekastens/Sicherungskastens (LOS-1.1, Lieferposition  2. 1.  10.). Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herzustellen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Sicherungsautomats (LOS-1.1, Lieferposition  2. 1.  20.).</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Versorgungskabel (LOS-1.2, Lieferposition  5. 2 . 20.) wird Fahrleitungsseitig, duch den AG (VGF) an die Fahrleitung angeschlossen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Übergabekasten und Sicherungsautomat</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFHNAI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111070309425000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage und Anschluss des Versorgungskabels NSGAFöu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x10RE (LOS-1.2, Lieferposition  1. 1. 40).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel ist zwischen der Wetterstation und dem </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sicherungs- bzw. Übergabekasten zu verlegen und </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beidseitig anzuschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss gemäß anerkannten Regeln der Technik </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und der örtlichen Gegebenheiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Versorgungskabel wird fahrleitungsseitig duch </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">den AG an die Fahrleitung angeschlossen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NSGAFöu 1x10RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFJGJI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111070309431000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler  NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFKPJI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111070309436000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFMIFI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111070309440000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKFOBMI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111081924559000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunstoffrohr (LOS-1.2, LV-Position 1.1.100) mit 50mm Außendurchmesser zwischen der Schiene und vorgesehenen Fahrleitungsmast für das Schienenfühlerkabel zu verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Herstellung und Verfüllung der dazu benötigten Rohrgräben. Die </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenwiederherstellung is ebenfalls zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inkl. aller Nebenarbeiten und Stellen der Hilfsgeräte.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKGAAAA" RNoPart="70">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251126092659126000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage eines Fühlerkastens hat gemäß den Vorgaben des Herstellers.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fachgerechte Montage des Fühlerkastens im Gleis Bereich.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenbei ist der Fühlerkasten an der Schiene anzuschweißen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schweißer muss für das Schweißen an der Bahnschiene zertifiziert bzw. zugelassen sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Oberflächenwiederherstellung bzw. das Öffnen und Schließen von </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gepflasterten </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereichen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fühlerkasten wird vom AG geliefert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Fühlerkasten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKHAAAA" RNoPart="6">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Stadion (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKHAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Stadion</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111083630509000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN auf einem Gebäudedach zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Unterstation anzubinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Modbus RTU über RS485 Sctecker.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Um eine Verbindung zwischen der VGF-Unterstation und dem Unterverteiler der Wetterstation herzustellen, ist eine Wandbohrung zur Kabeleinführung erforderlich. Diese wird unter LV-Position  6.2.90. gesondert abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHDIKI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111083630525000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( LOS-1.1, Lieferposition  1. 1.  80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen..</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  6.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> .30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKHFEHI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Stadion</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHGDKA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111083630541000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) im dafür vorgesehenen Sicherungskasten für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHHMLI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111083630554000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen dem bestehenden Sicherungskasten und der Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE (LOS1.2, Lieferposition 1.1.20.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHJFKI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111083630564000021">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHKOKI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>60.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251113115343722000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHMHLI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111083630581000022">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKHOAII" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111083630593000023">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist an der mitgelieferten Wetterstationshalterung/Standpfosten sowie teilweise an der Gebäudewand zur Kabelverlegung zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das für die Montage erforderliche Zubehör ist bereitzustellen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKIAAAA" RNoPart="70">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111094949232000026">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffkabelkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.2, Lieferposition 1.1.130)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montage erfolgt an einer Betonwand.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es müssen auch die erforderlichen Bohrungen in der Wand vorgenommen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKIBCMI" RNoPart="80">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111083630598000024">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Neoprenschutzschlauchs (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.120) für das Schienenfühlerkabel. Das Neoprenschutzschlauchs ist zwischen dem Schienenfühler und dem Kabelverteiler zu verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKICLFA" RNoPart="90">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111095235771000027">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung einer Bohrung an Gebäudewand für Kabeleinführung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung muss je nach Kabeldurchmesser einen geeigneten Durchmesser aufweisen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung ist sachgemäß und sicher durchzuführen. Alle Materialien und Werkzeuge müssen vom Auftragnehmer selbst bereitgestellt werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erstellung einer Wandbohrung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKIEEBI" RNoPart="100">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>047</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
           <CtlgCode>32500</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251111095252627000028">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>047</WCtg>
             <Group>1204</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4201</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>84</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>126</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2439</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1282</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>828</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4207</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4209</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10970</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13345</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen mit Dichtungsmasse/Kitt, Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Durchmesser über 150 bis 200 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Dichtungsmasse/Kitt S30 Durchm. 150-200mm Gebäude Wand D 240mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKJAAAA" RNoPart="7">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Johanna-Tesch-Platz (750 VDC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKJAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Johanna-Tesch-Platz</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111095603411000031">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN am vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. Bohrungsfreie Montage mittels Stahlbänder.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an der dafür vorgesehenen Weichenheizungsanlage anzuschließen (750 V DC).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJDIAI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111095603419000032">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">D</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">er magnetische Schienentemperaturfühler (LOS-1.1, Lieferposition 1. 1.  80.) ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  7.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> .20.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKJFDMI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Johanna-Tesch-Platz</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJGCPA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111095603431000035">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage und Anschluss des Versorgungskabels NSGAFöu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x10RE (LOS1.2, Lieferposition 1.1.40.).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel ist zwischen der Wetterstation und der bestehenden Weichenheizungsanlage zu verlegen und </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beidseitig anzuschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss gemäß anerkannten Regeln der Technik </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und der örtlichen Gegebenheiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NSGAFöu 1x10RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJHMKI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111095603437000036">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJJFJI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251125122407554000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJKOKI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111095603442000037">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJMHGI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111095603458000038">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKJOANI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111102951447000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Neoprenschutzschlauchs (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.120) für das Schienenfühlerkabel. Das Neoprenschutzschlauchs ist zwischen dem Schienenfühler und dem Kabelverteiler zu verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKKAAAA" RNoPart="8">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Hohemark (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKKAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Hohemark</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111103300936000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation samt mitgelieferter Halterung ist vom Auftragnehmer an einer Metallkonstruktion (siehe Bild Hohemark) zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohrungsfreie Montage.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Unterstation anzubinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Modbus RTU über RS485 Sctecker.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Um eine Verbindung zwischen der VGF-Unterstation und der Wetterstation herzustellen, ist eine Wandbohrung zur Kabeleinführung erforderlich. Diese wird unter LV-Position 8.2.100. gesondert abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKDIMI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111103300936000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( LOS-1.1, LV-Position  1. 1.  80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  8.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKKFEII" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Hohemark</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKGDLA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111103300936000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) im dafür vorgesehenen Sicherungskasten für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKHMLI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111103300951000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen dem bestehenden Sicherungskasten und der Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE (LOS1.2, Lieferposition 1.1.20.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKJFKI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111103300951000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKKOKI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251113115724487000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKMHHI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111103300951000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKKOADI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111103300966000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLAAAA" RNoPart="80">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111103300966000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffkabelkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.2, Lieferposition 1.1.130)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montage erfolgt an einer Betonwand.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es müssen auch die erforderlichen Bohrungen in der Wand vorgenommen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLBCMI" RNoPart="90">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111103300966000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Neoprenschutzschlauchs (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.120) für das Schienenfühlerkabel. Das Neoprenschutzschlauchs ist zwischen dem Schienenfühler und dem Kabelverteiler zu verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLCLFA" RNoPart="100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111103300981000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung einer Bohrung an Gebäudewand für Kabeleinführung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung muss je nach Kabeldurchmesser einen geeigneten Durchmesser aufweisen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung ist sachgemäß und sicher durchzuführen. Alle Materialien und Werkzeuge müssen vom Auftragnehmer selbst bereitgestellt werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erstellung einer Wandbohrung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKLEEBI" RNoPart="110">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>047</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
           <CtlgCode>32500</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251111103300996000017">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>047</WCtg>
             <Group>1204</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4201</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>84</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>126</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2439</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1282</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>828</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4207</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4209</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10970</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13345</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen mit Dichtungsmasse/Kitt, Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Durchmesser über 150 bis 200 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Dichtungsmasse/Kitt S30 Durchm. 150-200mm Gebäude Wand D 240mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKNAAAA" RNoPart="9">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Gustavsburgplatz (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKNAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Gustavsburgplatz</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111111700495000022">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN an vorgesehenen Gebäudewand zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Unterstation anzubinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Modbus RTU über RS485 Sctecker.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Um eine Verbindung zwischen der Wetterstation und dem Unterverteiler herzustellen, ist eine Wandbohrung zur Kabeleinführung erforderlich. Diese wird unter LV-Position 9.2.70 gesondert abgerechnet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNDIKI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111111700507000023">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler ( LOS-1.1, Lieferposition  1. 1.  80.) ist vom AN im Achszählerkasten an der Schiene zu montieren</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">. Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  9.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKNFEHI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Gustavsburgplatz</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNGDKA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111111700507000025">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) im dafür vorgesehenen Sicherungskasten für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNHMLI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111111700507000026">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen dem bestehenden Sicherungskasten und der Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE (LOS1.2, Lieferposition 1.1.20.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNJFKI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111111700522000027">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNKOKI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251125122606022000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNMHLI" RNoPart="50">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111111700537000030">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kunststoffrohr </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ist an der mitgelieferten Wetterstationshalterung/Standpfosten sowie teilweise an der Gebäudewand zur Kabelverlegung zu montieren. Das für die Montage erforderliche Zubehör ist bereitzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKNOBBI" RNoPart="60">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111111700552000033">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffkabelkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.2, Lieferposition 1.1.130)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montage erfolgt an einer Betonwand.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es müssen auch die erforderlichen Bohrungen in der Wand vorgenommen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOAAAA" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111111700552000035">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung einer Bohrung an Gebäudewand für Kabeleinführung.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung muss je nach Kabeldurchmesser einen geeigneten Durchmesser aufweisen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bohrung ist sachgemäß und sicher durchzuführen. Alle Materialien und Werkzeuge müssen vom Auftragnehmer selbst bereitgestellt werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erstellung einer Wandbohrung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKOBDMI" RNoPart="80">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>047</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
           <CtlgCode>32500</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251111111700567000036">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>047</WCtg>
             <Group>1204</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4201</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>84</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>126</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2439</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1282</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>828</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4207</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4209</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10970</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13345</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen mit Dichtungsmasse/Kitt, Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Durchmesser über 150 bis 200 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Dichtungsmasse/Kitt S30 Durchm. 150-200mm Gebäude Wand D 240mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKPAAAA" RNoPart="10">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage WetterstationStresemannallee/Gartenstraße (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKPAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Stresemannallee/Gartenstraße</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111121938665000039">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN am vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. Bohrungsfreie Montage mittels Stahlbänder.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Weichenheizungsanlage anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPDIAI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111121938665000040">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( LOS-1.1, Lieferposition  1. 1.  80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN im dafür vorgesehenen Fühlerkasten an der Schiene zu montieren.  Der Fühlerkasten wird vom AG geliefert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  10.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICKPFEAI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Stresemannallee/Gartenstraße</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPGDDA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111121938665000042">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) in der dafür vorgesehenen Weichenheizungsanlage für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPHMEI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111121938680000043">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Weichenheizungsanlage und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE  (LOS1.2, Lieferposition 1.1.10.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPJFCI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111121938680000044">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPKOCI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251125122710120000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPMHDI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111121938680000047">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Fahrleitungsmast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen. Zur Oberflächenwiederherstellung ist das Pflaster an das Rohr anzupassen und beizupflastern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICKPOANI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251111121938695000049">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrverlegung im</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> asphaltierten/gepflasterten Bereich.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunstoffrohr DN50 (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.100)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verlegen an Kabelschächte und Bauteile anschliessen. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Herstellung und Verfüllung der dazu benötigten Rohrgräben. Die </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenwiederherstellung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Asphalt/Pflasterstein)</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> is ebenfalls zu berücksichtigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inkl. aller Nebenarbeiten und Stellen der Hilfsgeräte.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr DN50</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLAAAAA" RNoPart="70">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251111124713244000055">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage eines Fühlerkastens hat gemäß den Vorgaben des Herstellers.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fachgerechte Montage des Fühlerkastens im asphaltierten/gepflasterten Bereich.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nebenbei ist der Fühlerkasten an der Schiene anzuschweißen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schweißer muss für das Schweißen an der Bahnschiene zertifiziert bzw. zugelassen sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Oberflächenwiederherstellung bzw. das Öffnen und Schließen von asphaltierten bzw. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gepflasterten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bereichen </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fühlerkasten wird vom AG geliefert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Fühlerkasten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLBAAAA" RNoPart="11">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Montage Wetterstation Ober-Eschbach (230 VAC)</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLBAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Wetterstation Ober-Eschbach</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBBOFA" RNoPart="10">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251112083105053000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation und die dafür mitgelieferte Halterung sind durch den AN am vorgesehenen Mast zu montieren. Bohrungsfreie Montage mittels Stahlbändern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wetterstation ist an einer vor Ort eingebauten Unterstation anzubinden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Modbus RTU über RS485 Sctecker.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Wetterstation und Halterung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBDICI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251112083105059000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der magnetische Schienentemperaturfühler </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">( LOS-1.1, LV-Position  1. 1.  80.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist vom  AN an der Schiene zu montieren.  Die Montage des Schienentemperaturfühlers hat gemäß den Vorgaben des Herstellers zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verlegen und Anschließen des Sensorkabels wird gesondert vergütet (LV-Position  9.2</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.30.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;Color:rgb(0,0,0);">‑</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauen und anschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagematerial und Werkzeuge hat der AN zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Temperatursensor Schiene  montieren und anschließen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAICLBFDOI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Montage Kabelanlage Ober-Eschbach</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBGDBA" RNoPart="10">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251112083105069000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig (LOS-1.2, Lieferposition  1.1.40) im dafür vorgesehenen Sicherungskasten für die Versorgung der Wetterstation. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montieren, anschließen und prüfen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Sicherungsautomat B-10A 1-polig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBHMBI" RNoPart="20">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251112083105074000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen dem bestehenden Sicherungskasten und der Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 3x2,5 RE (LOS1.2, Lieferposition 1.1.20.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel NYY-J 3x2,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBJFAI" RNoPart="30">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251112083105082000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Schienenfühler und Wetterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage, betriebsfertig und beidseitiger Anschluss des Kabels NYY-J 4x1,5RE  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.2, Lieferposition 1.1.30.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabel Schienenfühler NYY-J 4x1,5RE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBKOAI" RNoPart="40">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPECOI"/>
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251114100659095000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverlegung zwischen Wetterstation und bestehender Unterstation.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung, betriebsfertige Montage und beidseitiger Anschluss des RS485 Steuerkabel (LOS1.2, Lieferposition 1.1.60.).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Kabel muss abgefangen bzw. zugentlastet werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage RS485 Steuerkabel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBMHCI" RNoPart="50">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>Stk</QU>
          <Description ID="R20251112083105094000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Kabelverteilers </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS1.1- Lieferposition 1.1.90.) </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Vignolschienenbereich einschließlich aller Befestigungselemente gemäß Herstellerangaben im Gleisbett neben dem Gleis. Der Kabelverteiler ist betriebsfertig zu</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kabelverteiler Schienenfühler</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLBNPOI" RNoPart="60">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251112083105101000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr  (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.70) ist an den vorgesehenen Mast zu montieren. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungen sind mit Stahlbändern oder Klemmschellen (ohne Bohrung) am Mast herrzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das neue Kunststoffrohr ist an die bestehende Kabeltrasse wieder anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Kunststoff-Stangenrohr; starr DN40</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLCAAAA" RNoPart="70">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251112083105123000014">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffkabelkanal </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(LOS-1.2, Lieferposition 1.1.130)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">montieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montage erfolgt an einer Betonwand.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Es müssen auch die erforderlichen Bohrungen in der Wand vorgenommen werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Montage ist das notwendige Zubehör zu liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Elektroinstallationskanal Leitungsführung H/B 40/60mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLCBCMI" RNoPart="80">
          <RefPerfNo IDRef="AAAAAAAAIBPPCENI"/>
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251112083105127000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montage des Neoprenschutzschlauchs (LOS-1.2, Lieferposition 1.1.120) für das Schienenfühlerkabel. Das Neoprenschutzschlauchs ist zwischen dem Schienenfühler und dem Kabelverteiler zu verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montage Neoprenschutzschlauch</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAICLCCLFA" RNoPart="90">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAICDFDPOI</CtlgID>
           <CtlgCode>047</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKCIHA</CtlgID>
           <CtlgCode>32500</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAAIAOKBNAA</CtlgID>
           <CtlgCode>444</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251112083105154000017">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2025-10</VersDate>
             <WCtg>047</WCtg>
             <Group>1204</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4201</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>84</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>126</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2439</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1282</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>828</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4207</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4209</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>172</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10970</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13345</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen mit Dichtungsmasse/Kitt, Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Durchmesser über 150 bis 200 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Schmelzpunkt größer gleich 1000 Grad C, im Gebäude, Wand aus Stahlbeton, Dicke 240 mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Brandschutzabschottung Leitungsanlagen Dichtungsmasse/Kitt S30 Durchm. 150-200mm Gebäude Wand D 240mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
            <!-- GAEB version used: 330 -->
            <!-- GAEB version used: 330 -->
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
